ANEXO 1

Ejemplo de redacción de la descripción para una solicitud de patente:
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EJEMPLO DE LAS FIGURAS O DIBUJOS    
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  REIVINDICACIONES     1. Sacacorchos, que estando especialmente concebido para tapones de  mader a, provistos de un cuello de inserción ajustada en el cuello de la  botella o elemento de que se trate, y de una cabeza que en situación de  cierre resulta exterior a dicha botella,  Caracterizado  porque incorpora un  cuerpo determinante de un casquillo cilínd rico, de diámetro interno igual o  ligeramente superior al de la cabeza del tapón, casquillo del que emerge  lateral y radialmente un brazo de apreciable longitud, y que en oposición  al mismo incorpora un orificio roscado para acoplamiento con carácter  amovi ble de un segundo brazo, dotado a su vez de un extremo roscado  en correspondencia, que actúa como tornillo prisionero sobre la superficie  lateral de la cabeza del tapón, bloqueando a la misma el sacacorchos en  su conjunto, que resulta finalmente accionable  a través de los dos brazos  coaxiales y contrapuestos.     2. Sacacorchos, según reivindicación 1ª,  caracterizado  porque el cuerpo  o casquillo central incorpora en una de sus embocaduras una pequeña  estrangulación actuante como tope limitación de penetración  del tapón en  el sacacorchos.     4. Sacacorchos, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque  el segundo brazo, físicamente independiente del cuerpo o casquillo  central y dotado del extremo roscado, incorpora en su otro extremo una  expansión transv ersal de cualquier configuración, que facilita el  movimiento giratorio de tal brazo, necesario para el desplazamiento axial  del mismo a través de las roscas complementarias.     5. Sacacorchos, según reivindicación 1ª, caracterizado porque el brazo de  aprecia ble longitud emerge axialmente del cuerpo determinante del  casquillo cilíndrico, y se remata por su extremidad libre en una expansión  transversal a modo de “T”, en funciones de asidero, mientras que el  tornillo prisionero está asociado a una palomilla para  accionamiento  manual del mismo.    

Preámbulo:  Características  generales del invento   

Parte caracterizadora:  elementos técnicos  específicos  

Reivindicaciones  dependientes: concreta  elemen tos técnicos de  las reivindicaciones de  las que depende.  


A continuación se presenta un ejemplo de los dibujos para una solicitud de patente:

[image: image3.emf]  REIVINDICACIONES 1.  Maquina  frigor ífica  de  absorción  con un condensador, evaporador, un absorbedor a  través  del cual se puede conducir una mezcla de refrigerante   y de agente de  absorción  en el circuito,   en la que al menos un colector solar (1)  está  conectado   para la calefacción  hasta por encima del   punto de  ebullición del refrigerante para la  expulsión  del refrigerante as í como un acumulador   de refrigerante (4) conectado en el condensador   (3) del circuito, y en el colector de refrigerante   (4) es recibido refrigerante  líquido impulsado con   una  presión  elevada y en el absorbedor (7)  están  conectados un acumulador (6) de agente de  absorción  y un colector para disolvente de absorción  puro (8),  caracterizada  porque  en el colector de   refrigerante (4) est á  presente una regulación   hidrostática  que  dosi fi ca el refrigerante y que  actúa  en  función  del nivel de llenado, en colaboración  con un capilar dispuesto entre el acumulador de   refrigerante (4) y el condensador, y se puede realizar   una  dosificación  de agentes de absorción  por   medio de una pantalla o a  través  del nivel de llenado   en el acumulador (6) de agente de absorción . 2.  Maquina   frigorífica  de  absorción  de acuerdo   con la reivindicación  1,  caracterizada  porque   delante del condensador (3) est á  conectado un separador   de vapor (2). 3 .  Maquina   frigorífica  de  absorción  de acuerdo   con al menos una de las reivindicaciones 1 a  2 ,  caracterizada porque el condensador (3), el evaporador   (5) y/o el absorbedor (7)  est á n con fi gurados   como tubo nervado refrigerado por aire. Preámbulo: características generales de la maquina. Parte caracterizadora: elementos técnicos específicos reivindicaciones dependientes: concreta elementos técnicos de las reivindicaciones de las que dependen.


ANEXO 2
Ejemplos de redacción de las reivindicaciones para una solicitud de patente:

Ejemplo 1


Ejemplo 2
Sacacorchos.                                           Comenzar con el titulo de la invención





Objeto de la invención                     sector tecnológico al que se refiere o al que se aplica la invención





 La presente invención se refiere a un sacacorchos, concretamente a un sacacorchos que ha sido especialmente concebido para la apertura de botellas provistas de un tapón de madera, tapón para el que, por su propia naturaleza, son inoperantes los sacacorchos convencionales utilizados con los clásicos tapones de corcho.





Estado de la técnica                  Todo lo que el solicitante conoce sobre los antecedentes de la invención





El propio solicitante es titular del modelo de utilidad con número de solicitud U 200300291, consistente en un tapón de madera, destinado a mantener el cierre estanco de un recipiente preferentemente tipo botella, como los utilizados en el envasado de vinos u otros productos, en sustitución del clásico tapón de corcho.





De forma más concreta el citado tapón de madera, cuenta con una cabeza exterior, destinada a quedar fuera de la botella, y con un cuerpo afectado por un orificio axial ciego y por una pluralidad de profundas acanaladuras perimetrales que facilitan la absorción de ligeras deformaciones producidas por el efecto del crecimiento de la madera al humedecerse.





El perfecto ajuste inicial entre el cuello del tapón y el de la botella y la posterior dilatación de dicho tapón por efecto de la humedad, hace que la unión entre estos elementos sea muy sólida, de manera que a pesar de la existencia de la cabeza exterior del tapón, que permite un accionamiento manual y directo sobre el mismo, las maniobras de extracción del tapón resulten extremadamente dificultosas.





Por la propia naturaleza del tapón, es decir por ser éste de madera, imposibilita la utilización de los sacacorchos convencionales, todos los cuales están concebidos para penetrar de una u otra manera en el seno del material constitutivo del tapón.





Descripción de la invención           Problema técnico y solución planteada     Ventaja técnica que aporta la invención





El sacacorchos que la invención propone ha sido específicamente concebido para permitir una fácil extracción de estos tapones de madera. Para ello y de forma más concreta dicho sacacorchos se materializa en un cuerpo que configura un casquillo cilíndrico, dimensionalmente adecuado a la cabeza del tapón, preferentemente con una de sus embocaduras ligeramente estrangulada para constituir un tope limitador de penetración del casquillo en la cabeza del tapón, y con una cota axial igual o inferior a la de dicha cabeza, emergiendo radialmente de dicho cuerpo un brazo de apreciable longitud, mientras que en oposición diametral a dicho brazo y coaxialmente con el mismo incorpora un orificio prolongado exteriormente en un pequeño cuello interiormente roscado, en el que juega el extremo roscado de un segundo brazo, coaxial con el primero y rematado por su otro extremo en una expansión transversal en funciones de asidero, para suministrar al segundo brazo un movimiento giratorio.





De acuerdo con esta estructuración y en situación de retracción para el segundo brazo, en el que éste deja totalmente libre el interior del cuerpo o casquillo, dicho cuerpo resulta fácilmente acoplable a la cabeza del tapón, para seguidamente actuar en sentido giratorio sobre el asidero del segundo brazo provocando el desplazamiento axial del mismo, con penetración en el seno del cuerpo o casquete, incidiendo lateralmente obre dicha cabeza, es decir actuando a modo de un tornillo prisionero, que fija rígidamente el sacacorchos en su conjunto al tapón, y que permite una fácil extracción de este último suministrándole un movimiento combinado de giro y tracción axial mediante accionamiento de los dedos de la mano simultáneamente sobre ambos brazos del sacacorchos.





Descripción de los dibujos                         Explicación detallada de los dibujos





Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:





La figura 1.- Muestra, según una vista en perspectiva, un sacacorchos realizado de acuerdo con el objeto de la presente invención.


La figura 2.- Muestra un detalle en planta y en sección longitudinal del sacacorchos de la figura anterior.


La figura 3.- Muestra una vista en alzado lateral y también en sección del mismo sacacorchos, ahora en situación de uso, es decir acoplado a un tapón de madera.


La figura 4.- Muestra, finalmente, una representación esquemática en perspectiva de una variante de realización práctica para el sacacorchos.








A la vista de las figuras reseñadas, en especial de las figuras 1 a 3, puede observarse como el sacacorchos que la invención propone está constituido a partir de un cuerpo central (1), que configura un casquillo cilíndrico, de diámetro interno ligeramente superior a diámetro externo de la cabeza (2) del tapón de madera al que se destina, y con una de sus embocaduras provista de una ligera estrangulación (3) en funciones de tope limitador de penetración para la cabeza (2) del tapón, tal como se desprende de la observación de la figura 3.





El cuerpo (1) incorpora exteriormente, como prolongación lateral y monopieza del mismo, un brazo (4) de apreciable longitud, mientras que oposición diametral a dicho brazo cuenta con un orificio (5), coaxial con el brazo (4) y prolongado exteriormente en un pequeño cuello (6) dotado interiormente de una rosca (7) que o bien afecta también al orificio (5) o bien dicho orificio presenta un diámetro ligeramente mayor que el del cuello (6).





A través de la rosca (7) del cuello (6) el sacacorchos recibe a un segundo brazo (8) provisto en uno de sus extremos de un tramo (9) roscado en correspondencia con el cuello (6) y rematado por su otro extremo en una expansión transversal (10) en funciones de asidero, así como de abridor de chapas, que en el ejemplo de realización práctica elegido adopta una configuración anular plana, pero que puede adoptar cualquier otra configuración, acorde con cualquier línea de diseño, sin que ello afecte en absoluto a la esencia de la invención.





De acuerdo con la estructuración descrita y como ya se ha dicho con anterioridad, cuando el extremo roscado (9) del segundo brazo (8) deja libre el interior del cuerpo (1), éste es fácilmente a acoplable a la cabeza (2) del tapón, tal como muestra la figura 3, y tras dicho acoplamiento basta con suministrar a la expansión extrema (10) un movimiento giratorio que provoca un cierto desplazamiento axial del eje (8), a través de la rosca (7), con la consecuente penetración del mismo en el interior del cuerpo o casquillo (1) y con la consecuente presión radial sobre la cabeza (2) del tapón, que queda así inmovilizada al sacacorchos, y en condiciones de efectuar la extracción del tapón, traccionando simultáneamente con la mano sobre ambos brazos (4) y (8), preferentemente con un movimiento combinado de basculación lateral para dichos brazos.





De acuerdo con la variante de realización mostrada en la figura 4, el cuerpo (1) puede incorporar su brazo (4’) como prolongación axial del mismo, en lugar de adoptar una disposición radial como en el caso anterior, estando este brazo (4’) reforzado en su zona de unión al cuerpo (1) mediante una expansión tronco-cónica (11) y rematándose por su extremidad libre en una expansión transversal (12), a modo de “T” y en funciones de asidero.


























