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PN# 4281 - Line Pipe Tray

Oilfiel
Products " Features of the Line Pipe Tray (from

customer feedbackll)

Products

~better spacing of pipe holders
-wider stance so it won't tip
-heavy wall thickness
-handles

Safety
Products |
Products "

« The 4281 Line Pipe Tray is a very
durable product

« Be it a single or a double line, this
tray will work for you

« The double- side spacing at 10"
provides ample margin for hammer
unions during rig up or rig out.

At 24" X 29" X 8", with tapered
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Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad. No. 14-188336-00000-0000 27/agosto/2014
Reivindicaciones: Rad. No. 14-188336-00000-0000 ~ 27/agosto/2014
Dibujos: Rad. No. 14-188336-00000-0000  27/agosto/2014
Prioridad: US 61/603.627 2T/febrero/2012

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada
dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con
el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.22.2 del Capitulo Primero del
Titulo X de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra
en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen
para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga
més de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria,

La reivindicacion 1 consiste en: “Una charola de tuberia de conduccion para
soportar una tuberia de conduccién...” (Ver folios 21 y 22 del radicado No. 14-
188336-00000-000).

Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica
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permiten una comparacion con el estado de Ia tecnica, por 10 tanto, no son claras.

Se recomienda a la solicitante incorporar los numeros de referencia de las
caracteristicas técnicas de reivindicaciones, de acuerdo a lo encontrado en la
descripcion para dar mayor soporte a la materia reclamada.

Descripcion (Art 28 D 436)
La descripcion presenta medidas de longitud en pulgadas, vistas en el folio 17,
lineas 15 y 23; y el folio 18, linea 5. Se recomienda convertir estas unidades en
Sistema Internacional

5. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinG con base en la fecha de presentacion de la

solicitud de prioridad: 27 de febrero de 2012, y se encontrd el siguiente documento
que anticipa el objeto de esta solicitud

Fecha de Publicacion”
12/febrero/2005

tem Documento Titulo
D1 Catalogo Centarl Alberta Plasiic Producls.

El documento D11 revela un catalogo de productos en plastico para construccion.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D436)

Novedad (Art 16 D486)

1 hitps://web.archive.org/web/20050212185439 /http. // cappservice.com/ linePipeTray.shiml

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las caracteristicas técnicas
de la reivindicacion 1 con la anterioridad D1, se concluye que la charola de tuberia
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-wider stance o it won't tip

inovafive -heavy wall thickness
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+ The 4281 Line Pipe Tray is a very
durable product

- Belta single or a double line, this
tray will work for you.

+ The double- side spacing at 10"
provides ample margin for hammer
unions during rig up or rig out

+ AL24" X 29" X 8", with tapered R —
edges, this unit is easily stacked for e
minimum space requirements
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